; Windows Vista Virtual Serial Port Setup File
; Copyright (c) 2007 Acer Incorporated
; Manufacturer: Acer Incorporated
;

[Version]
signature  = "$WINDOWS NT$"
Class      = Ports
Provider   = %ACER%
ClassGuid  = {4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
DriverVer=10/12/2009,2.0.6.6
Catalogfile= qcusbsera.cat

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[Manufacturer]
%ACER% = QcomSerialPort, NTia64, NTamd64

[SourceDisksNames]
  1000 = %ACERSrcDisk%,"",,

[SourceDisksFiles]
  qcusbser.sys = 1000

[QcomSerialPort]
%ACERDevice32020%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3202&MI_00	;A1 - 				ACER HS-USB Android DIAG
%ACERDevice32023%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3202&MI_03	;A1 - 				ACER Android Communications Port
%ACERDevice32030%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3203&MI_00	;A1 - 				ACER HS-USB Android DIAG
%ACERDevice32032%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3203&MI_02	;A1 - 				ACER Android Communications Port
%ACERDevice90020%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_9002			;A1/F1/C1/E1/L1 - 	ACER HS-USB Diagnostics

[QcomSerialPort.NTia64]
%ACERDevice32020%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3202&MI_00	;A1 - 				ACER HS-USB Android DIAG
%ACERDevice32023%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3202&MI_03	;A1 - 				ACER Android Communications Port
%ACERDevice32030%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3203&MI_00	;A1 - 				ACER HS-USB Android DIAG
%ACERDevice32032%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3203&MI_02	;A1 - 				ACER Android Communications Port
%ACERDevice90020%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_9002			;A1/F1/C1/E1/L1 - 	ACER HS-USB Diagnostics
[QcomSerialPort.NTamd64]
%ACERDevice32020%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3202&MI_00	;A1 - 				ACER HS-USB Android DIAG
%ACERDevice32023%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3202&MI_03	;A1 - 				ACER Android Communications Port
%ACERDevice32030%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3203&MI_00	;A1 - 				ACER HS-USB Android DIAG
%ACERDevice32032%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_3203&MI_02	;A1 - 				ACER Android Communications Port
%ACERDevice90020%  = QportInstall00, USB\VID_0502&PID_9002			;A1/F1/C1/E1/L1 - 	ACER HS-USB Diagnostics

[QportInstall00.NT]
CopyFiles=QCUsbDriverFiles
AddReg = All00, AddReg

[QCUsbDriverFiles]
qcusbser.sys

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12

[QportInstall00.NT.Services]
AddService=qcusbser,  0x00000002, QC_USBSerialService

[QC_USBSerialService]
DisplayName   = %ACERUSBSER%
ServiceType   = 1
StartType     = 3
ErrorControl  = 1
ServiceBinary = %12%\qcusbser.sys

[All00]
HKR,,NTMPDriver,,qcusbser.sys

[AddReg]
HKR,,PortSubClass,1,01
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[Strings]
ACER   = "ACER Incorporated"
ACERUSBSER = "ACER USB Device for Legacy Serial Communication"
ACERSrcDisk = "ACER USB Driver Disk"
ACERDevice32020 = "ACER HS-USB Android DIAG"
ACERDevice32023 = "ACER Android Communications Port"
ACERDevice32030 = "ACER HS-USB Android DIAG"
ACERDevice32032 = "ACER Android Communications Port"
ACERDevice90020 = "ACER HS-USB Diagnostics"
