;
; EUSBSCSI.INF - INF file for installation of eUSB SCSI Adapter.
; 
; Copyright (C) SCM Microsystems Inc., 1999-2000.
;
;

[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Provider=%Mfg%
LayoutFile=LAYOUT.INF
DriverVer=05/26/2000, 1.0.2.12
CataLogFile = EUSBSCSI.CAT

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[DestinationDirs]
EUSBSCSI.CopyList      = 10, system32\drivers

[Manufacturer]
%Mfg%=Mfg.Section

[Mfg.Section]
%USB\VID_04E6&PID_0002.DeviceDesc%=EUSBSCSI, USB\VID_04E6&PID_0002
%USB\VID_07af&PID_0004.DeviceDesc%=EUSBSCSI, USB\VID_07af&PID_0004
%USB\VID_07af&PID_0005.DeviceDesc%=EUSBSCSI, USB\VID_07af&PID_0005

[EUSBSCSI.NT]
CopyFiles=EUSBSCSI.CopyList
DriverVer=05/26/2000, 1.0.2.12

[EUSBSCSI.CopyList]
EUSBSCSI.SYS

[SourceDisksFiles]
EUSBSCSI.SYS=1

[SourceDisksNames]
1="Install Disk", Disk1

[EUSBSCSI.NT.Services]
Addservice = EUSBSCSI, 0x00000003, EUSBSCSI.AddService

[EUSBSCSIAddReg]
HKR,,DriverFlags,0x10001,%DriverFlags%

[EUSBSCSI.AddService]
DisplayName    = %EUSBSCSI.SvcDesc%
ServiceType    = 1
StartType      = 3
ErrorControl   = 1
ServiceBinary  = %12%\EUSBSCSI.SYS
AddReg			= EUSBSCSIAddReg


; DriverFlags field bitmap definition
; 0x00010000	=> Enable DriverFlags, Mandatory for all
; 0x00000001	=> Reserved
; 0x00000002	=> Reserved
; 0x00000004	=> Disable timeout in eUSCSI Firmware
; 0x00000008	=> Disable TURBO option in eUSCSI firmware
; 0x00000010	=> Force CBC Protocol
; 0x00000020	=> Force BONLY Protocol
; 0x00000040	=> Disable RemoteWakeup
; 0x00000080	=> Disable ASPI and SPTI
; 0x00000100	=> SmartMedia Disable ECC Verify
; 0x00000200	=> SmartMedia Disable Write Multiple
; 0x00000400	=> SmartMedia Disable CIS Check
; 0x00000800	=> SmartMedia Enable Write Verify


[Strings]
Mfg="SCM Microsystems Inc."
USB\VID_04E6&PID_0002.DeviceDesc="eUSB SCSI Adapter"
USB\VID_07af&PID_0004.DeviceDesc="eUSB SCSI Adapter DB25"
USB\VID_07af&PID_0005.DeviceDesc="eUSB SCSI Adapter HD50"
EUSBSCSI.SvcDesc="eUSB SCSI Driver"
DriverFlags = "0x00010000"
